PRZEDMIAR ROBÓT

Droga Grodziszcze – kol. Grodziszcze nr dz. 145, 255/7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa  | Obmiar robót i opis  | Jedn. | Ilość | Cena jedn.  | wartość |
| 1. | D-06.01.10 | Ścinanie poboczy mechanicznie grubość ścinanej warstwy 20 cm wraz z odwiezieniem ścianki na odkład do 1 km | m2 | 1450 |  |  |
| 2. | D-04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 0/63 warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  | m2 | 5000 |  |  |
| 3.  | D-04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 0/31,5 warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m2 | 5000 |  |  |