1. W specyfikacji (SIWZ) zamieszczono warunek wykonania przez oferentów co najmniej dwóch zadań polegającego na remoncie zabytku kubaturowego.

Co to znaczy obiekt kubaturowy? ( Naszym zdaniem powinna być określona wielkość kubatury lub wartość zadania).

**Odp. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem przy remoncie dwóch obiektów kubaturowych o kubaturze nie mniejszej niż 1800 m3**

1. W dokumentacji projektowej mówi się o oddzielnym opracowaniu pt. TOM II dotyczącym więźby dachowej.

Czy Zamawiający dołączy to opracowanie do dokumentacji przetargowej?

**Odp. Remont więźby należy wycenić zgodnie z przedmiarem załączonym do postępowania. W trakcie budowy istnieje możliwość zamiany remontu więźby na wymianę całościową. – załączono projekt**

1. Dokumentacja projektowa jest niepełna i bardzo rozmija się z przedmiarem. Wiele wyjaśnić mogłaby specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Czy Zamawiający posiada taką specyfikację?

W projekcie wymieniono do wykonania kilka zadań, do których nie zaprojektowano żadnych szczegółów, a w każdym razie nie ma ich w zamieszczonej na stronie www dokumentacji. W związku z tym rodzą się pytania:

**Odp. Zamawiający dołączy Specyfikacje techniczną Wykonania i Odbioru Robót**

1. Czy istnieje projekt balustrady na emporze ?

Odp. Balustradę należy wykonać zgodnie z rysunkami nr 7 i 11 projektu.

1. Czy istnieje projekt , specyfikacja techniczna lub jakiekolwiek wytyczne dotyczące wykonania rolet?

**Odp. Należy wykonać instalację elektryczną na potrzeby sterowania systemem rolet**

1. Czy istnieje projekt instalacji odgromowej?

**Odp. Zamawiający przewiduje ponowne zamontowanie wcześniej zdemontowanej instalacji odgromowej- należy skalkulować w ofercie.**

1. Czy istnieje projekt wykonania iglicy z wiatrowskazem i kuli na wieży?

**Odp. Należy zaprojektować i wykonać iglicę, kulę i wiatrowskaz zgodnie z załączonym wzorem**.

1. Czy istnieje inwentaryzacja więźby, z której wynikałoby które elementy są do wymiany, a które do wzmocnienia?

**Odp. Nie istnieje inwentaryzacja, należy to ocenić na etapie budowy. Istnieje możliwość zamiany remontu więźby na wymianę całej.**

1. Czy istnieje projekt schodów stalowych , o których mowa w poz. 97 przedmiaru?

**Odp. Schody proste; stopnice z krat wema w kolorze czarnym mat balustrady zgodnie z rys. 13 projektu.**

1. Wg przedmiaru 455 m2 terenu należy obsiać trawą, a 115 m2 i 185 m2 utwardzić kostką granitową. Czy istnieje projekt zagospodarowania terenu, na którym jednoznacznie pokazane są granice powierzchni utwardzonych i trawiastych?

**Odp. Należy wykonać zgodnie z obmiarem podanym w projekcie zagospodarowania.**

**Scena rozbieralna systemowa nie wchodzi w przedmiot zamówienia. Należy zakupić i zamontować ławki szt. 14 (ławki zgodne ze załączonym wzorem). Fontanna zmiana na klomb kwiatowy wymiary bez zmian - należy wykonać wymurowania na wysokość 40 cm z kostki granitowej szarej 10x10**

1. Czy istnieje projekt drzwi przeciwpożarowych, o których mowa w poz. 29 przedmiaru? Gdzie te drzwi należy zamontować?

**Odp. Tak, projekt został dołączony. Drzwi należy zamontować w miejscu obecnych drzwi prowadzących z empory na wieże.**

1. Czy istnieje projekt drzwi z mechanizmem wrzutowym?

**Odp. Nie istnieje.**

1. W zestawieniu stolarki zamieszczono rysunki okien bez określenia sposobu funkcjonowania skrzydeł (uchylne, rozwierne).

Czy Zamawiający posiada dokumentację określającą funkcje skrzydeł okiennych?

**Odp. Projekt stolarki okiennej zawiera określenie funkcji skrzydeł.**

1. Nowe duże okna zaprojektowano jako jedną całość w miejscach gdzie obecnie istnieją dwa odrębne okna przedzielone nadprożem. Czy te nadproża należy zburzyć? Jeżeli tak czy jest to zawarte w projekcie?

**Odp. Należy wyburzyć nadproża i wykonać zgodnie z projektem.**

1. Czy Zamawiający określi z czego i jakie mają być podokienniki zewnętrzne i wewnętrzne?

**Odp. Zewnętrzne podokienniki należy wykonać zgodnie z pkt. 8.1.6 projektu. Wewnętrzne analogicznie.**

1. Zestawienie stolarki okiennej i przedmiar zakładają wymianę 4 małych okienek na wieży W1 i W2. Jednak na żadnym rysunku nie określono gdzie te okienka zamontować. Na wieży jest znacznie więcej otworów. Czy nie we wszystkich mają być okna?

Wszytskie okienka należy zabudować oknami

Przed wykonaniem zamówienia stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pomiarów własnych

1. Okno stałe (od3) w zestawieniu stolarki nie jest zwymiarowane.
2. Czy elementy konstrukcyjne wieży nie wymagają wymiany, wzmocnienia ani impregnacji? Z pobieżnych oględzin wynika, że część tych elementów należy albo wymienić albo wzmocnić. Brak tych prac w przedmiarze i projekcie.

**Odp. Zgodnie z pkt. 8.1.10**

1. Pomiędzy kopułami wieży zaprojektowano pozostawienie drewnianej „latarni”. Pierwotnie cały ten odcinek, a więc słupy latarni, jej podłoga i nadproża oraz sufit były pokryte blachą (cynkową) czego pozostałości (kawałki płatów blach, gwoździe z blaszanymi podkładkami i cały sufit) jeszcze widać. Słupy z drewna wykonane są z kilku warstw rozeschniętych desek i w takim stanie nie mogą pozostać jako elementy odsłonięte. Należy je albo pokryć blachą miedzianą jak cały hełm wieży, albo wykonać na nowo z drewna odpowiedniej jakości, wytrzymałego na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Czy Zamawiający zmieni projekt i uzupełni przedmiar w tym zakresie?

Należy skalkulować i wykonać obicia z blachy miedzianej

1. W poz. 22 przedmiaru przewidziano nakłady na wymianę odeskowania wieży z normy przewidzianej dla deskowania dachu. Wieża ze względu na swój kształt cebulowo-kopulasty wymaga zupełnie innych nakładów. Normy KNR przewidują wykonanie takiej czynności w katalogu KNR 19-01 poz. 0420-08.

Czy Zamawiający zmieni przedmiar w tym zakresie?

**Odp. Należy zastosować normę KNR 19-01 poz. 0420-08**

1. W przedmiarze zastosowano rynny i rury z blachy ocynkowanej (poz. 19 i 20) oraz rurę z blachy cynkowej (poz.50). Biorąc pod uwagę fakt, że wieża jest z blachy miedzianej i część wód opadowych z wieży spływa poprzez dach zastosowanie blach stalowych i cynkowych poniżej miedzianych jest niezgodne ze sztuką budowlaną. Spływająca woda ze związkami miedzi w krótkim czasie doprowadzi do korozji blachy ocynkowanej.

Czy Zamawiający zmieni projekt i przedmiar w tym zakresie?

**Odp. Należy wykonać rynny i rury spustowe z miedzi.**

1. W pozycji 52 ujęto nakłady na wymianę jednostronnego odeskowania ścian. W projekcie nie ma takiej czynności, podczas wizji lokalnej również nie stwierdzono istnienia drewnianej ściany.

Czego dotyczy ta pozycja?

**Odp. Deskowanie stropu pomieszczenia pod wieżą.**

1. W pozycji 80 przedmiaru ujęto nakłady na montaż uchwytów dla niepełnosprawnych. Czy Zamawiający posiada projekt określający w którym miejscu i jakie uchwyty należy zamontować?

**Odp. Określa to STWiOR**

1. W pozycjach 78 i 79 przedmiaru ujęto nakłady na montaż jednej umywalki i jednego ustępu. Ani w projekcie ani w przedmiarze nie określono rodzaju tych urządzeń, a jak sądzę mają to być urządzenia dla niepełnosprawnych, które muszą spełniać specjalne wymagania. Nie ma też nakładów na montaż baterii dla niepełnosprawnych.

Czy Zamawiający określi szczegółowo jakich urządzeń oczekuje?

Czy Zamawiający uzupełni przedmiar o dostawę i montaż baterii dla niepełnosprawnych?

**Odp. Określa to STWiOR**

1. W projekcie dość szczegółowo opisano konserwację portali kamiennych wymieniając poszczególne czynności niezbędne do wykonania :
* wstępne oczyszczenie,
* oczyszczenie z farb,
* doczyszczenie gorącą wodą i preparatami chemicznymi,
* doczyszczenie mechaniczne,
* wzmocnienie kamienia,
* dezynfekcja,
* odsolenie,
* rekonstrukcja ubytków,
* spoinowanie,
* hydrofobizacja

Z powyższych dziesięciu czynności w przedmiarze pozostała tylko jedna - oczyszczenie ścierne lub chemiczne – poz. 51.

Czy pozostałych czynności nie należy wykonywać, czy też Zamawiający zmieni przedmiar w tym zakresie?

**Odp. Należy wykonać prace zgodnie z projektem**

1. W pozycji 97 przedmiaru zawarto nakłady na montaż schodów stalowych ( bez ich wykonania).

Czy Zamawiający dysponuje już tymi schodami? Taki wniosek nasuwa się nie tylko ze względu na brak nakładów na ich wykonanie, ale również dlatego, że nigdzie nie ma projektu takich schodów.

Jeśli Zamawiający nie ma takich schodów to czy istnieje ich projekt?

**Odp. Należy wykonać schody jak w pkt 9**

1. W pozycji 101 przedmiaru zawarto nakłady na stopnie granitowe o przekroju 0,15\*0,30. W projekcie zawarto rysunki (rys.13) pojedynczych stopni o przekrojach 0,15\*0,40 i 0,15\*0,90, a więc znacznie różniących się od przedmiaru. Jednak nigdzie nie określono ile poszczególnych stopni i gdzie należy zamontować. W przedmiarze jest ich 17, w projekcie zagospodarowania terenu 33 (nie licząc schodów do wejścia bocznego). Ile jakich stopni i gdzie należy zamontować?

**Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem**

1. W pozycji 56 ujęto nakłady na wykonanie balustrad przy wejściu bocznym.

Czy Zamawiający przedstawi projekt tych balustrad?

**Odp. Należy wykonać balustradę jak w przypadku empory**

1. W dokumencie pt. „Uzupełnienie dokumentacji” Zamawiający żąda od oferentów wykonania projektu iluminacji wieży.

Czy Zamawiający przedstawi wytyczne dotyczące wykonania tego projektu?

**Odp. Należy zaprojektować i wykonać iluminację składającą z 14-16 punktów świetlnych, sodowych.**

1. Z literalnego brzmienia tego żądania wynika, że Zamawiający oczekuje tylko projektu.

Czy wykonanie iluminacji też ma być elementem zadania czy tylko projekt?

**Odp. Należy zaprojektować i wykonać.**

1. W tym samym dokumencie zawarto żądanie wykonania punktów świetlnych wg dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna nie określa jednoznacznie i szczegółowo ile i jakich elementów oświetlenia należy zamontować.

Czy Zamawiający załączy specyfikację i projekt oświetlenia?

**Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem.**

1. W w/w żądaniu mowa jest tylko o punktach świetlnych, ale czy istnieje instalacja elektryczna pozwalająca na ich zamontowanie we wskazanych miejscach?

**Odp. Istniej instalacja elektryczna**

1. W ramach zadania należy wykonać sztukaterię na wzór zachowanej w prezbiterium.

Z jakiego materiału należy ją wykonać?

**Odp. Sztukaterię wykonać z materiałów współczesnych (zaprawa sztukatorska)**

1. Strop nad zachowanymi resztkami sztukaterii jest wykonany z jakichś trudnych do określenia płyt połączonych ze sztukateriami pianką poliuretanową lub podobnym żółtym materiałem. Ani w projekcie ani w przedmiarze nie określono jakie prace poza malowaniem należy w tym miejscu wykonać. Czy ten sufit należy tylko pomalować?

Odp. Należy wykonac zgodnie z dokumentacja techniczną tom II

1. Zgodnie z przedmiarem sztukaterię należy wykonać w dwóch odcinkach po 6,68 m i dwóch po 3,37 m, łącznie 20,76 m. Z projektu zaś trudno jednoznacznie określić ilość sztukaterii, ale z przekrojów podłużnych i poprzecznych wynika że powinno to być ok. 110 mb. Ponadto istniejące resztki sztukaterii również wymagają naprawy lub częściowej wymiany.

Ile sztukaterii i gdzie należy zamontować?

**Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem.**

1. W poz. 63 i 64 przedmiaru dotyczących malowania określono kolor zarówno ścian jak i sufitu na granatowy. Z projektu wynika , że zarówno ściany jak i sufit na głównej Sali mają być popielate w różnych odcieniach.

Jaka ma być kolorystyka obiektu?

**Odp. Zgodnie z projektem.**

**PYTANIA II**

1. Czy zamawiający dopuszcza ustalenie właściwych norm materiałowych dla poz. Kr 5,6,7,8,11 np.:

– wymiana murłat 325x25 cm dla przyjętej pozycji jest norma 0,022m3/m, a winno być 0,062m3/m

– wymian krokwi w przedmiarze podano przekrój 15x15 cm dla którego norma winna wynosić 0,022m3/m, a w pozycji katalogowej jest 0,016m3/m. Natomiast w dokumentacji technicznej przekrój krokwi wynosi 24x20 cm dla którego norma winna wynosić 0,078m3/m. Które wartości przyjąć do wyliczeń

Ogólnie analizując normy zużycia drewna dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych dachu na podstawie wskazań dokumentacyjnych stwierdza się że są one zaniżone o ponad 100% od przyjętych rozwiązań katalogowych.

Odp. Należy skalkulować zgodnie z projektem technicznym Tom II

1. Nie uwzględniono w przedmiarach wymiany jętek w ilości ok. 4,78 m3 Czy przyjąć do wyceny

Odp. Należy skalkulować zgodnie z projektem technicznym Tom II

1. Wskazania dokumentacyjne w punkcie 4 dotyczą montażu nowej więźby dachowej, zapis w SIWZ dotyczy remontu. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie wyklucza wymiany całej więźby.

**PYTANIA III**

1. Przedmiar robót nie określa ilości elementów konstrukcyjnych wieży do Ew. wymiany. Czy przyjąć orientacyjnie do wyceny i w jakiej pozycji knr?

Odp. Należy przyjąć orientacyjnie do wyceny.

1. Przedmiar robót nie przewiduje rozebrania pokrycia kopuły wieży. Czy przyjąć do wyceny i w jakiej pozycji knr?

Odp. Należy skalkulować w ofercie.

1. Przedmiar nie przewiduje czasu pracy rusztowań. Czy przyjąć do wyceny i w jakiej pozycji knr.

Odp. Koszt pracy rusztowań jest w przedmiarze w poz. 53 i 54

1. W jakiej ilości należy przyjąć do wyceny systemowe rozwiązania rolet szczelnych o zasilaniu elektrycznym i w jakiej pozycji knr.

Odp. Określa to załączona STWiOR

1. Czy ująć do wyceny prace elektryczne określone dokumentacją i w jakiej pozycji knr.

Odp. Tak, należy przyjąć do wyceny.

**PYTANIA IV**

1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą ustawienia oraz demontażu zsypu do gruzu na czas rozbiórki pokrycia dachu.

Odp. Należy przewidzieć w ofercie w pozycji nr 1 przedmiaru.

1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie instalacji odgromowej

Odp. Nie istnieje projekt instalacji odgromowej Zamawiający przewiduje ponowne zamontowanie wcześniej zdemontowanej instalacji odgromowej- należy skalkulować w ofercie.

1. Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonane pokrycie dachowe (rodzaj i kolor dachówki)

Odp. Dachówka karpiówka ułożona w koronkę kolor określony w STWOiR

1. Proszę o udostępnienie projektu na wykonanie schodów stalowych, opis sposób montażu oraz informacje o konieczności przygotowania podłoża.

Odp. Schody proste; stopnice z krat wema w kolorze czarnym mat balustrady zgodnie z rys. 13 projektu.

1. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie inwestycji proszę o udostępnienie projektu z którego będzie możliwe obliczenie powierzchni dachu oraz wieży w celu dokonania wyceny.

Odp. Zgodnie z dokumentacją techniczną tom II

1. Czy rynny i rury spustowe mają być wykonane z blachy ocynkowanej czy z blachy miedzianej tak jak pozostałe obróbki na obiekcie? Proszę o padanie grubości blachy.

Odp. Wszystkie rynny, rury spustowe oraz obróbki mają być wykonane z blachy miedzianej. Grubość blachy określa STWOiR

1. Proszę o zwiększenie nakładów na materiały w pozycji dotyczącej wykonania więźby dachowej. Obecne nie odzwierciedlają realnego zużycia drewna.

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem technicznym Tom II i STWOiR

1. Pozycja 13 przedmiaru zakłada wzmocnienie belek stropowych proszę o informacje czy wzmocnieniu podlegają wszystkie belki czy tylko wybrane. Brak jest również informacji o sposobie dostępu do tych belek.

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem technicznym TOM II

1. W pozycji 21 przedmiaru nie są ujęte koszty wykonania pasa nadrynnowego oraz polaczenia muru z połacią, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem. Należy skalkulować w ofercie.

1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą malowania gzymsów.

Odp. Należy skalkulować w ofercie.

1. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej rozbiórki pokrycia z blachy wieży – Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Należy skalkulować w ofercie.

1. Brak w przedmiarze pozycji na wykonanie wymiany zbutwiałych elementów więźby wieży – proszę o uzupełnienie.

Odp. Należy skalkulować w ofercie.

1. Projekt budowlany zakłada czyszczenie oraz malowanie więźby dachowej wieży, proszę o uzupełnienie przedmiaru o w/w prace.

Odp. Należy skalkulować w ofercie.

1. W przedmiarze brak pozycji dotyczących wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego- proszę Należy skalkulować w ofercie. O uzupełnienie.

Odp. Należy skalkulować w ofercie. Zgodnie z projektem technicznym i STWOiR

1. Projekt budowlany zakłada mycie pod ciśnieniem posadzki- proszę o informację czy wykonanie tej czynności wchodzi w zakres zadania.

Odp. Tak. Należy skalkulować w ofercie.

1. Proszę o udzielenie informacji odnośnie parametrów technicznych oświetlenie zewnętrzne oraz sposobie podłączenia się do obecnej instalacji elektrycznej.

Odp. Od 12 do 16 punktów świetlnych sodowych. Należy podłączyć się do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej.

1. W dokumentacji projektowej przedstawiono projekt dotyczący wykonania podestu granitowego czy w zakresie zadania wykonanie tych podestów

Odp. Tak. Należy skalkulować w ofercie.

1. Proszę o udostępnienie dokumentacji z czytelnymi wymiarami obiektu.

Odp. Wymiary obiektu znajdują się na rys. 5,6 projektu.

1. Projekt architektoniczno- budowlany w pkt. 5.1 Ekspertyza techniczna zakłada całkowitą wymianę konstrukcji dachowej natomiast przedmiar tylko częściową wymianę proszę o dokładne określenie zakresu prac do wykonania.

Odp. Zamawiający nie wyklucza wymiany całego dachu – patrz dokumentacja techniczna tom II

1. Proszę o określenie jakiej technologii ma być wykonana więźba dachowej w postaci prefabrykowanych wiązarów kratownicowych natomiast przedmiar w sposób tradycyjny.

Odp. Patrz tom II dokumentacji technicznej

1. Projekt budowlany zakłada wydrapanie spoin w murze na głębokość 2 cm przedmiar robót nie zakłada wykonania tych prac proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.

Odp. Należy skalkulować w ofercie.

1. Projekt budowlany zakłada wykonanie na tynku renowacyjnym szpachlówki grubości 3 mm – proszę o uzupełnienie przedmiaru o ww. roboty.

Odp. Należy skalkulować w ofercie.

1. W poz. 41 dotyczącej uzupełnienia gzymsów brakuje zamocowania prętów zbrojeniowych w celu dodatkowego zamocowania w ścianie zgodnie z projektem – proszę o potwierdzenie czy będzie konieczność montażu tych prętów.

Odp. Nie będzie konieczności zamontowania prętów.

1. Proszę o udostępnienie rysunków na których przedstawione będą detale architektoniczne oraz portale które należy poddać renowacji brak tych dokumentów uniemożliwia rzetelną ocenę. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o ww. roboty.

Odp. Zdjęcie portalu znajduje się na str. 7 projektu.

1. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej rekonstrukcji więźby wieży.

Odp. Należy skalkulować w ofercie.

1. Proszę o udostępnienie dokumentacji fotograficznej lub projektowej na wykonanie sztukaterii na pod sufitem byłego prezbiterium na wzór zachowanej.

Odp. Załączono zdjęcia

1. Czy w zakres zadania wchodzi budowa pochylni w pomieszczeniu holu wejściowego.

Odp. Tak.

1. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia jeśli tak to proszę o przedstawienie projekty obecnej instalacji w celu możliwości opracowania projektu podłączenia nowej instalacji oświetlenia.

Odp. Nie w zakres nie wchodzą ww. roboty.

1. Proszę o podanie parametrów technicznych rolet okiennych wewnętrznych

Odp. Zgodnie ze STWOiR

1. Czy w zakresie zadania wchodzi montaż wentylatorów mechanicznych w kabinach prysznicowych w kabinach WC oraz w przedsionkach?

Odp. Tylko w kabinach prysznicowych. Należy skalkulować w ofercie.

1. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania daszków zabezpieczających nad wejściami- proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Należy zastosować się do odpowiednich przepisów w tym zakresie ując w ofercie.

1. Proszę o informację czy na szczycie dachu zastosować wiatrownicę blaszana czy dachówkę krańcową. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o ww. zakres prac.

Odp. Należy zastosować dachówkę krańcową i skalkulować w ofercie.

1. Proszę o wyjaśnienie sposobu montażu stopni kamiennych granitowych oraz o określenie na których biegać je zamontować.

Odp. Określa to STWOiR

1. Zgodnie z przedmiarem poz. 98 i 99 należy wykonać ławy fundamentowe proszę o podanie w którym miejscu mają być wykonane.

Odp. Ławy pod schodami stalowymi.

1. Proszę o udzielenie informacji którego elementu dotyczy pozycja nr 100 przedmiaru oraz gdzie go wykonać

Odp. Dotyczy murów oporowych znajdujących się w projekcie zagospodarowania.

1. Proszę o określenie na planie zagospodarowania terenu elementy które należy wykonać podczas realizacji zadania. Obecny plan zagospodarowania terenu obejmuje większy zakres niż podany przedmiarze.

Odp. Do wyceny należy przyjąć zakres taki jaki jest w projekcie technicznym

1. Proszę o udzielenie informacji czy na wieży będzie montowana rynna, jeśli tak to jaka?

Odp. Projekt nie przewiduje montażu rynny na wieży.

1. Zgodnie z rys. nr 3 elewacje przewidziana jest renowacja balustrady wieży wg opisu proszę o udostępnienie tego opisu.

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem. Projekt zawiera opis ww. prac.

1. Rys. 13 przedstawia detal podestu oraz stopnia proszę o wskazanie, w którym miejscu te detale należy wmontować.

Odp. Elementy zagospodarowania terenu.